Betreff
Titel
Version: 01
30.12.2020

State: draft

Freigabe

Name	Function at MAB	Date	Signature

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Liste

1	Inhaltsverzeichnis	2

1.1	Inhaltsverzeichnis Liste	2

1.2	Tabellen	3

1.3	Abbildungsverzeichnis	3

1.4	Abkürzungen	3

2	Ziel	4

2.1	Nutzen	4

2.2	Informationsquellen	4

3	Beschreibung	5

4	Schematische Darstellung	5

5	Mechanische Spezifikation	6

5.1	D-Sub-Stecker (male)	6

5.2	Pin-Anordnung	6

5.3	Pinbelegung Stecker	7

6	Elektrische Spezifikation	8

6.1	Default Implementation Output / Ausgang	8

6.2	Default Implementation Input / Eingang	8

7	Änderungshistorie	9

Tabellen

Table 1: Änderungshistorie	9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Systemdarstellung	5

Abbildung 2: Stecker	6

Abbildung 3: Pin-Anordnung Bild 1	6

Abbildung 4: Pin-Anordnung Bild 2	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abbildung 5: Tabelle Pinbelegung	7

Abbildung 6: Default Implementation Input	8

Abbildung 7: Default Implementation Output	8

Abkürzungen

MAB	Müller Apparatebau Kranzberg

BSB	Block Diagramm

SCH	Schematic / Schaltplan

Parts	Components, Part, Sub-Systeme

E / E	Elektrik / Elektronik

Printer	Drucker

DT	System DocuTrim

SQ	Sequenzer

LED	Leuchtdiode (light emitting diode)

RTN	Return

Cx	Command Signal

Sx	State Signal

SQ	Sequenzer (Modul des Systems DocuTrim)

Ziel

Dieses Dokument beschreibt das “SDD Bookletmaker Interface” im Modul SQ des Systems DocuTrim.

Nutzen

Dieses Dokument dokumentiert die Umsetzung und die Funktion, um den Einsatz in einem System zu gewährleisten und dokumentiert zu haben.

Informationsquellen

Quellen:

SDD BLM6900.pdf

Erfahrungen aus bisherigen Entwicklungen

Beschreibung

Dieses Dokument beschreibt die verschiedenen elektrischen Teile der Schnittstelle zwischen dem
Modul SQ im System DocuTrim und einem SDD Bookletmaker.

Der Sequenzer (SQ) im System DocuTrim ist mit einem 37-poligen-D-Sub-Stecker (male) ausgestattet. Dies ist die Schnittstelle zu einem SDD Bookletmaker.

Schematische Darstellung

Mechanische Spezifikation

D-Sub-Stecker (male)

Abbildung 2: Stecker

Pin-Anordnung

1

20

Abbildung 3: Pin-Anordnung

Stecker männlich, mit Draufsicht auf die Kontakte.

Pinbelegung Stecker

Abbildung 4: Tabelle Pinbelegung

Elektrische Spezifikation

Aus Sicht des SQ im System DocuTrim

Default Implementation Output / Ausgang

IF max. = 50 mA

Abbildung 5: Default Implementation Output

Default Implementation Input / Eingang

Eingang

Potentialfreier Kontakt

Abbildung 6: Default Implementation Input

Änderungshistorie

Letzte Version: 01

Datum	Version	Autor	Kommentar (ausführlich, verständlich, auf Seite referenziert)

Table 1: Änderungshistorie

Dokument Status: vorläufig (vorläufig, freigegeben, Kopie, geändert)